|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_01 | Das Duschrinnen-System „Seca“ besteht aus einem Edelstahl-Ablaufkörper samt Stutzen und Siphon sowie einem aufsteckbaren Rinnenprofil mit einlegbarem Einsatz.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_02 | Ab Werk ist die Produktneuheit vollflächig mit einer Abdichtungsmanschette versehen. Höhenverstellbare Gelenkfüße erlauben zudem eine einfache Angleichung entsprechend der individuellen Einbausituation.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_03 | Die Ablaufgehäuse sind für einen mittigen oder, wie hier abgebildet, für einen wandseitigen Anschluss erhältlich. Die Rinnenprofile selbst können einfach im gewünschten Maß abgelängt werden.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_04 | Der Punkteinlauf „Centralis“ ist ein einteiliges Ablaufgehäuse aus Edelstahl mit einer mittig platzierten Fliesenschale. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_05 | Auch diese Neuheit wird stets mit Abdichtungsmanschette und höhenverstellbaren Gelenkfüßen ausgeliefert. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_06 | Während des Einbaus kann direkt bis an den Rand der Fliesenschalen-Basis verfliest werden. Dies realisiert abschließend einen überaus minimalistischen Look im Duschbereich.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |