|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto | Bestandnaam | Bijschrift |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_01 | De firma Richard Brink heeft zijn productassortiment aangevuld met glassystemen. Onder andere met op maat gemaakte glazen balustrades.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_02 | Het systeem bestaat uit roestvrijstalen spijlen met glasplaathouders, montageplaten en platen van gelaagd veiligheidsglas.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_03 | De maximale afstanden tussen de roestvrijstalen spijlen zijn vastgelegd afhankelijk van de gekozen hoogte om ervoor te zorgen dat de balustrades stabiel genoeg zijn.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_04 | Via montageplaten aan de onderkant van de spijlen worden de balustrades veilig bevestigd. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_05 | Voor de hoekverbindingen biedt de fabrikant van metaalproducten spijlen waarin glasplaten aan weerszijden in een rechte hoek kunnen worden aangebracht, waarbij de rechthoekige draagconstructie aan de zichtbare buitenkant behouden blijft.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_06 | De maximale diepte van de systemen bedraagt 210 mm vanaf de buitenkant van de spijl tot het bevestigingspunt van de montageplaat.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Glasgelaender\_07 | Naast de hier afgebeelde roestvrijstalen afsluitprofielen zijn optioneel zowel ronde als vierkante leuningen verkrijgbaar.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |