|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto | Bestandsnaam | Fotobijschrift |
|  | RichardBrink\_SilexMax\_01 | De firma Richard Brink heeft zijn assortiment op het gebied van gevelafwatering uitgebreid met de 'Silex Max' grindvangprofielen van roestvrij staal en thermisch verzinkt staal.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SilexMax\_02 | Met langs- en hoekverbindingsstukken voor desgewenst binnen- of buitenhoeken kan het hele huis ter bescherming van de gevel tot op de millimeter nauwkeurig van een randstrook worden voorzien.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SilexMax\_03 | Met behulp van de omrande steenvulling wordt niet alleen het sokkelbereik tegen vocht en spatwater beschermd, maar ontstaat ook een visuele verfraaiing.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SilexMax\_04 | Dankzij de geïntegreerde drainagesleuf wordt het opgevangen water afgegeven aan de omgeving, bijvoorbeeld aan grasmatten of bloemperken in de tuin. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SilexMax\_05 | Bij entrees zorgen optionele roostersteunen, bestaand uit een rand en een frame, voor een barrièrevrije passage over de grindvanger naar de deur.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SilexMax\_06 | Voor de roostersteunen zijn verschillende roosterdesigns beschikbaar. De metaalwarenfabrikant produceert deze en alle andere elementen van het grindvangprofiel in verschillende afmetingen en desgewenst op maat.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |