|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | Dateiname | Bildunterschrift |
|  | RichardBrink\_CaptusBeton\_01 | Die Firma Richard Brink hat ihr Sortiment für Schmutzfangwannen „Captus“ um Alternativen aus Beton zu den bewährten Produkten aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl erweitert.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CaptusBeton\_02 | Auch für die Beton-Varianten steht das gleiche umfangreiche Rostsortiment wie für die bisherigen Stahl-Schmutzfangwannen zur Verfügung. Während Letztere stets auf Maß gefertigt werden, ist die Neuheit aus Beton ausschließlich in diversen Standardmaßen erhältlich.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CaptusBeton\_03 | Ab Werk sind die Betonwannen mit einem mittigen Lochausschnitt in DN 100 versehen. Darüber hinaus werden auch vollständig geschlossene Ausführungen angeboten.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CaptusBeton\_04 | Neben Fußabtrittrosten können die Schmutzfangwannen stets auch mit Eingangsmatten ausgestattet werden.  In der Stahlvariante sind dem Gestaltungsspielraum keine Grenzen gesetzt und auch radiale Ausführungen produzierbar.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |