|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | RichardBrink\_StabileAir\_Friedrichsdorf\_01 | Fassadenrinnen „Stabile Air“ der Firma Richard Brink stellen entlang des Gebäudesockels einer Doppelhaushälfte im Gütersloher Stadtteil Friedrichsdorf die Entwässerung der Fassade sicher.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_StabileAir\_Friedrichsdorf\_02 | Die speziellen Rinnen verfügen fassadenseitig über große Ventilationsöffnungen zur Belüftung des Sockelbereichs. Damit sind sie besonders für Holz- und Dämmfassaden die geeignete Wahl.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_StabileAir\_Friedrichsdorf\_03 | Der Metallwarenhersteller produzierte einen Großteil der Rinnen nach kundenspezifischem Maß. Für die Laibungsbereiche wurden Varianten in Sonderform mit Auskragungen angefertigt.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_StabileAir\_Friedrichsdorf\_04 | Die ebenfalls stets passgenau gelieferten Roste gewährleisten auch in den Laibungsbereichen eine nahtlose Abdeckung.    Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |